**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА**

| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Цена за единицу  в тенге с учетом суммы НДС** | **Кол-во, штук** | **Всего сумма  в тенге** | **Характеристики товара** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система видеоконференций | 560 000 | 1 | 560 000 | **Технические характеристики**  **Камера**   * Плавные моторизованные панорама,   наклон и увеличение, управляемые с пульта  дистанционного управления или консоли   * Панорама 260 градусов, наклон 130 градусов * 10-кратное увеличение без потери качества * 90-градусный угол обзора * Full HD 1080p 30 кадров в секунду с UVC 1.5 и   H.264 SVC на плате   * Клавиша предварительной настройки камеры   "дом"   * Управление продуктами ConferenceCam на   удаленной стороне (PTZ)   * Оптика Zeiss® с автофокусом * Паз для замка Kensington * Светодиод для подтверждения передачи видео * Стандартная резьба для штатива   **Спикерфон**   * Светодиодные индикаторы передачи на   спикерфон, отключения звука, удержания и  сопряжения Bluetooth   * Микрофоны (Tx) * Два всенаправленных микрофона с диапазоном 6 м * Частотная характеристика: 100 Гц – 7,75 кГц * Чувствительность: –28 дБ +/–3 дБ * Искажение: < 1 % при 1 кГц на 65 дБ * Громкоговорители (Rx) * Частотная характеристика: 120 Гц – 10 кГц * Чувствительность: уровень звукового давления 83 дБ   +/–3 дБ при 1 Вт/1 м   * Макс. выход: уровень звукового давления 95 дБ * Искажение: < 5 % от 200 Гц * Паз для замка Kensington   **Пульт дистанционного управления**   * Пульт дистанционного управления всеми   доступными функциями с возможностью установки  в док-станцию   * Диапазон действия пульта дистанционного   управления 3 м  **Коммутаторы/Кабели**   * Устанавливаемый центрально коммутатор для   подключения всех компонентов   * Может быть приклеен под столом * Два кабеля длиной 5 м для соединения   коммутатора и камеры/спикерфона   * Один кабель USB длиной 3 м для подключения к   ПК/Mac   * Адаптер питания переменного тока   **Соответствие и Инструменты**   * Поддержка USB 2.0 * Совместимость видео и аудио с UVC для   поддержки широкого спектра приложений   * Оптимизировано для Lifesize®   Cloud, Microsoft  Lync, совместимо с Cisco,5 имеет сертификат  Skype, интегрировано с Vidyo®   * Загружаемые диагностические инструменты * Инструмент для обновления прошивки в условиях   эксплуатации   * Загружаемые программные дополнения для   поддержки дополнительных функций  **Размеры и вес изделия**  **Камера**   * 130 x 130 x 150 мм * 5,12 x 5,12 x 5,91 дюйма * 590 г / 20,81 унций   **Спикерфон**   * 240 x 240 x 68 мм * 9,45 x 9,45 x 2,68 дюйма * 810 г / 28,57 унций   **Коммутатор**   * 95 x 74 x 34 мм * 3,74 x 2,91 x 1,34 дюйма * 50 г / 1,76 унций   **Дистанционное управление**   * 50 x 120 x 9,8 мм * 1,97 x 4,72 x 0,36 дюйма * 48 г / 1,69 унций * Монтаж на стену/стол * 210 x 120 x 99 мм * 8,27 x 4,72 x 3,90 дюйма * 255 г / 8,99 унций   **ВНУТРИ КОРОБКИ**  Спикерфон, камера, пульт дистанционного управления,  питаемый коммутатор, монтаж на стену/стол, два кабеля длиной  40 см для соединения спикерфона и камеры с коммутатором,  кабель USB для соединения коммутатора с ПК, клеящаяся  пленка для монтажа коммутатора, адаптер питания, краткое  руководство пользователя  **Гарантия**  12 месяцев  **Особые условия**  При приемке товара по адресу Заказчика в присутствии представителя Поставщика оборудование будет проверяться на предмет соответствия технической спецификации.  **Оборудование не соответствующее 100% технической спецификации приниматься не будут**. |