**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Краткая характеристика |
| 1 | Дверь офисная с установкой, в т.ч. по размерам: | 40 штук | Цвет – ясень рибейра.  Высота двери – 200 см.  Толщина полотна – не менее 40 мм  Основной материал – МДФ.  Декор – рифленый.  Материал дверной рамы – МДФ с покрытием  Облицовочный материал - безопасное влагостойкое покрытие на основе полипропилена.  Стоевые детали двери изготовлены из клеёного массива сосны.  Структура двери – ДВП + МДФ.  Дополнительный декор – вставки из матового стекла толщиной не менее 4 мм по высоте дверного полотна с двух сторон.  Индекс прочности – не менее 4.  Класс формальдегида – Е0.  *Комплектация:*  – дверное полотно по необходимым размерам;  – наличник фанерованный с одной стороны;  – стойка дверной коробки фанерованная (тип 50);  – петля универсальная, хром по 2 штуки на дверь;  – ручка раздельная матовая, никель/хром (модель и форма по согласованию с Заказчиком);  – защелка магнитная хром;  – завертка (внутренняя) на 14 дверей (60 см – 5 дверей, 70 см – 9 дверей);  – доводчик на двери размером 200х90 см (12 дверей) под цвет ручки;  - Срок установки дверей – в течение 60 календарных дней после подписания договора. |
|  | 60х200 см, открытие двери справа | 6 штук |
|  | 60х200 см, открытие двери слева | 8 штук |
|  | 70х200 см, открытие двери справа | 3 штуки |
|  | 70х200 см, открытие двери слева | 6 штук |
|  | 80х200 см, открытие двери справа | 2 штуки |
|  | 80х200 см, открытие двери слева | 3 штуки |
|  | 90х200 см, открытие двери справа | 7 штук |
|  | 90х200 см, открытие двери слева | 5 штук |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |