**Техническая спецификация**

**на водно-дисперсионную краску**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во | Краткая характеристика |
| 1 | Водно-дисперсионная краска (белая)Водно-дисперсионная краска (ral 7037) | 800 л150 л | 1. Для окраски внутренних офисных помещений в белый цвет.Краска водно-дисперсионная на акриловой основе высокого качества, с повышенной укрывистостью.Состав краски не содержит огнеопасных компонентов, не токсичен.Краска моющаяся – 3 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300), без запаха, матовая.Площадь окрашиваемой поверхности - 2 000 кв.м.2. Для окраски внутренних офисных помещений в серый цвет (ral 7037).Краска водно-дисперсионная на акриловой основе высокого качества, с повышенной укрывистостьюСостав краски не содержит огнеопасных компонентов, не токсичен.Краска моющаяся – 3 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300), без запаха, матовая.Площадь окрашиваемой поверхности - 320 кв.м. Краска должна соответствовать стандарту ГОСТ 28196-89. |