**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** | **Характеристика** |
| Бактерицидная лампа – рециркулятор | 12 штук | Назначение: для обеззараживания воздуха от бактерий, вирусов и грибков в помещениях с пребыванием людей.  Колба лампы изготовлена из увиолевого стекла.  Количество ламп – не менее двух по 15 Вт каждая.  Воздухообмен – не менее 65 куб.м в час.  Наличие контроллера – не менее пяти режимов обработки.  Наличие счетчика остаточного ресурса лампы.  Площадь обрабатываемая – не менее 30-35 кв.м.  Напольный, корпус металлический, на подставке, с шаровыми опорами для передвижения.  Наличие сертификата соответствия ЕЭС.  Срок поставки: 30 календарных дней с даты заключения договора |