Техническая спецификация 
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара

	
	Yealink SIP-T46U
	Функции телефона
16 SIP-аккаунтов
Удержание, отключение микрофона, DND ("Не беспокоить")
Быстрый набор, горячая линия
Переадресация, режим ожидания, трансфер
Групповое прослушивание, SIP SMS, экстренные вызовы
Повторный набор, автоответ, возврат вызова
3-сторонняя конференция(10-сторонняя доступна в версии ПО v85 и выше)
Прямой вызов по IP, без участия Proxy-сервера
Выбор мелодии/загрузка/удаление
Настройка времени: автоматически или вручную
Правила набора
XML-браузер, Action URL/URI
RTCP-XR, VQ-RTCPXR
2 USB-порта для:
подключения Bluetooth-гарнитур при помощи адаптера Yealink BT40/BT41;
синхронизации контактов при помощи адаптера Yealink BT40/BT41;
подключения к беспроводным сетям Wi-Fi при помощи адаптера Yealink WF40/WF50;
подключения USB-гарнитур;
записи разговоров на USB-носитель;
подключения модуля расширения EXP43. Можно подключить до 3-ех
модулей, если используется два и более модуля, то необходимо 
использовать блок питания.
подключения адаптера EHS40.
Программируемые DSS-клавиши
Звуковое оповещение о потере сети (доступно в версии ПО v85 и выше)
Получение изображения из URL-адреса, содержащегося в сообщении INVITE (доступно в версии ПО v85 и выше)
Экран и индикаторы
Цветной 4.3" LCD-экран с разрешением 480х272
Глубина цвета 16 бит
LED-индикатор питания и MWI
Индикаторы состояния линий с красно-зеленой подсветкой
Обои
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с иконками и программируемыми клавишами
Поддержка нескольких языков
Caller ID с именем и номером
Энергосбережение
Скринсейвер
Индикация непрочитанных голосовых сообщений, и их количества на BLF клавишах (доступно в версии ПО v85 и выше)
Функциональные кнопки
Клавиатура с русскими и английскими буквами
10 кнопок линий с индикаторами и возможностью программирования (до 27 значений на трех страницах экрана)
4 контекстно-зависимые программируемые подэкранные клавиши
6 навигационных клавиш
Клавиши регулировки громкости
7 функциональных клавиш: гарнитура, повторный набор номера, громкая связь, голосовая почта, вкл/откл микрофона, трансфер, удержание
Светодиодная индикация на клавишах: отключение микрофона, гарнитура и громкая связь
Кодеки и настройки голоса
HD voice, HAC
Технология подавления фонового шума Acoustic Shield
Широкополосные кодеки: G.722, Opus (16kHz)
Кодеки: G.711 (A/u),G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC, Opus (8kHz)
DTMF: In-band, Out-of-band (RFC2833), SIP INFO
Full-duplex (полнодуплексный) спикерфон громкой связи с AEC (подавление эха)
VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC (подавление эха), PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)
Записные книги
Локальная записная книга до 1000 контактов
Черный список
Удаленная записная книга XML, LDAP
Интеллектуальный поиск
Поиск по записным книгам, импорт/экспорт локальной записной книги
История вызовов: набранные/принятые/пропущенные/переадресованные
Интеграция с IP-АТС
Анонимный вызов, отклонение анонимных вызовов
BLF
BLA
Hot-desking, экстренный вызов, интерком, paging, music on hold, напоминание
MWI, напоминание, запись разговора
Голосовая почта, парковка вызова, захват вызова
Управление
Настройка телефона: веб-интерфейс/экран телефона/Autoprovision
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP Autoprovision
Zero-sp-touch, TR069
Блокировка клавиатуры
Сброс к настройкам по умолчанию, перезагрузка
Логи: PCAP Trace, system log
AutoProvision по PIN-коду (доступно в версии ПО v85 и выше)
Сетевые характеристики и безопасность
SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261)
NAT, STUN
Способы вызова: Proxy и peer-to-peer (по IP-адресу)
Получение IP: Статический/DHCP
HTTP/HTTPS-сервер
Синхронизация времени и даты через SNTP
UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263)
QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
Поддержка TLS
Управление HTTPS-сертификатами
AES шифрование конфигурационных файлов
SRTP (Внимание! В продуктах, предназначенных для стран-участников Таможенного союза, данный функционал отсутствует.)
Поддержка IEEE802.1X
Поддержка IPv6
LLDP/CDP/DHCP VLAN
поддержка Кенсингтонского замка
Физические характеристики
Крепление к стене
2хRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000Мбит/с
POE (IEEE 802.3af), class 3
2xUSB-порт
Питание внешнего устройства по USB: 5V, 1A
1хRJ9 для подключения трубки
1хRJ9 для подключения гарнитуры
Блок питания: Вход 100-240V AC, Выход 5V, 2А
Потребление через блок питания: 1.2 – 3.0W
Потребление через POE: 1.6 - 3.8W
Размеры (Ш*Г*В*Т): 244мм*213мм*185мм*54мм
Рабочая влажность: 10~95%
Рабочая температура: -10~50˚C 
Комплектация
IP-телефон - 1шт. 
Адаптер питания: вход AC 100~240В; выход DC 5В, 2А - 1шт.
Сетевой кабель Ethernet - 1шт.
Телефонная трубка - 1шт.
Шнур для подключения трубки RJ9 - 1шт.
Подставка -1шт.
Краткое руководство - 1шт.
Гарантийный талон - 1 шт.
Гарантия 12 месяцев!








