




ВЕБ-КАМЕРАЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНДАНЫМ

	Жүйенің сипаттамалары

	Тауардың атауы
	web камера + микрофонмен жабдықталған құлаққаптар – 140 жиынтық

	Web камераның сипаттамасы

	30 к/с кезінде видеоның максималды рұқсаттамасы
	1920 x 1080

	Бейненің рұқсаттамасы
	1280 x 720 (до 30 к/с), 1920 x 1080 (до 30 к/с)

	Жазу форматы / бейне кодек
	MPEG, WMV

	Линзаның тұрпаты
	Тұрақты фокус

	Көру өрісі
	90°

	Интерфейс  
	USB

	Кіріктірілген микрофон
	Бар

	Бекіту
	LCD-дисплейіне, Үстелге, штативке орнату

	Матрица  
	2 Мп

	Түсі
	Қара

	Қосымша
	FULL HD 1080P форматында жазу
Цифрлық микрофон

	Кепілдік мерзімі (ай)
	12

	Микрофонмен жабдықталған құлаққаптардың сипаттамалары

	Қосылу тұрпаты
	Сымды

	Конструкциясы
	Накладные

	Бекітілуі
	Вертикалды доға

	Динамиктердің тұрпаты
	Динамикалық

	Динамиктердің диаметрі, мм
	30

	Импеданс, Ом
	32

	Сезімталдығы, дБ 
	105

	Құлаққаптың минималды жиілігі, Гц 
	20

	Құлаққаптың максималды жиілігі, кГц
	20

	Микрофонның орналасуы
	Жиналмалы

	Микрофонның сезімталдығы, дБВ/мкбар
	-45

	Дыбыс деңгейін басқару
	Бар

	Дыбыс деңгейін басқару
	Сымда

	Сымды қосылымның интерфейсі
	3.5 мм MiniJack - құлаққаптар мен микрофон (1 штекер)

	Құлаққаптағы шуды азайту жүйесі
	Жоқ

	Кабельдің ұзындығы, м 
	2.4

	Жиынтықтағы аксессуарлар
	Адаптер 2 х Jack 3.5

	Қосымша
	Микрофондағы шуды азайту жүйесі



	Қосымша талаптар

	Жеткізуші тестке ұсынылған модельдерді ұсына алуы керек

	Жеткізу мерзімі-28 күн
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