
ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНДАНЫМ

	Жүйенің сипаты

	Өнім түрі
	L3 деңгейдегі коммутатор

	Порт саны

	RJ45, 24 × 10/100/1000 
	Кем дегенде  24

	SFP әмбебап кірістірілген Ethernet порттары
	Кем дегенде  4

	RJ-45 ажыратқышымен басқаруға арналған консоль порты
	Кем дегенде 1

	Стекке біріктіру мүмкіндігі
	иә

	Коммутация өнімділігі

	Forwarding bandwidth
	Кем дегенде 41.66 Mpps 


	Switching bandwidth
	Кем дегенде 56 Gbps

	MAC мекен-жайы кестесі
	Кем дегенде 32000

	IPv4 маршруттар саны
	Кем дегенде 32000

	Виртуалдық интерфейстер
	Кем дегенде 1000

	L2 switching

	VLAN ID саны
	Кем дегенде 4094

	MTU-L3  пакет көлемі
	Кем дегенде 9198 bytes

	Қуат жүйесінің техникалық сипаттамалары

	Кернеуі 
	100V-240В

	Пайиәлану қуаты, макс, ватт
	Кем дегенде 350

	Қуат көзі
	Кем дегенде 1

	Жады мен процессоры

	Flash
	Кем дегенде 16 GB

	DRAM
	Кем дегенде 8 GB

	Қосымшалар сервисі

	QoS, AutoQoS
	иә

	Қауіпсіздік 

	RADIUS/TACACS+ хаттамасына қолиәу.
	иә

	SSHv2
	иә

	CDP
	иә

	Мониторинг

	SNMP (v2, v3) қолиәу.
	 иә

	Команиәлық жолы арқылы басқаруды қолиәу.
	иә

	Хаттамалар

	BGP, EIGRP, HSRP, IS-IS, BSR, MSDP, PIM-BIDIR, OSPF
	иә

	PBR
	иә

	PIM Stub Multicast (1000 routes))
	иә

	PVLAN
	иә

	VRRP
	иә

	PBR
	иә

	CDP
	иә

	QoS
	иә

	FHS
	иә

	MACsec256
	иә

	CoPP
	иә

	SSO
	иә

	SXP
	иә

	HSRP
	иә

	EIGRP
	иә

	OSPF
	иә

	IP SLA Responder
	иә

	PIM-BIDIR
	иә

	BGP
	иә

	802.1X
	иә

	
	

	

	Әлеуетті өнім берушіге қойылатын жалпы талаптар

	
	Контрафактілік жабдықты сатып алу мүмкіндігін болдырмау мақсатында әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағында жабдықты жеткізу құқығы сатып алынатын жабдықты өндіруші компаниядан (не оның уәкілетті аумақтық өкілінен) авторизациялық хатпен расталуға тиіс.
Жабдыққа кепілдік: ақаулы жабдықты келесі жұмыс күні жеткізушінің күшімен ауыстыра отырып, кемінде 12 ай.
Жеткізу мерзімі - 180 күнтізбелік күн ішінде.
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