

ТОВАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
	Жүйенің сипаты

	Өнім түрі
	 L3 деңгейдегі коммутатор (кем дегенде 2)

	Количество портов

	SFP+ (1/10/25 Гбит/с) тұрақты порттары
	Кем дегенде  48

	Uplink порты 40/100-Gbps QSFP28
	Кем дегенде  6

	RJ-45 ажыратқышымен басқаруға арналған консоль порты
	Кем дегенде  1

	10/100/1000Мбит/с менеджмент порты
	Кем дегенде  1

	USB-порт
	Кем дегенде  1

	SSD диск
	Кем дегенде  128 Гб

	Коммутация өнімділігі

	Коммутациялық әдісі 
	Кем дегенде  3.6 Tbps


	Жіберу жылдамдығы
	Кем дегенде  1.2 bpps

	Барлық порттардағы желілік өткізу қабілеті (2-деңгей және 3-деңгей)
	иә

	MAC мекен-жай кестесі
	Кем дегенде  512000

	Хосттар саны
	Кем дегенде  1792000

	Мультикаст маршруттарының саны
	Кем дегенде  128000

	L2 switching

	VLAN ID саны
	Кем дегенде  4094

	Қуат жүйесінің техникалық сипаттамалары

	Жұмыс қуаты
	260 Вт 

	Ең жоғарғы қуаттылығы
	425 Вт

	Ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар қос резервтік қуат көздері
	иә

	Жады мен процессоры

	DRAM
	Кем дегенде  32 GB

	Процессор 
	6 ядер

	Қосымшалар сервисі

	QoS, AutoQoS
	иә

	Қауіпсіздік 

	RADIUS/TACACS+ хаттамасына қолдау
	иә

	SSHv2
	иә

	CDP
	иә

	Мониторинг

	SNMP (v2, v3) қолдау.
	 иә

	Командалық жолы арқылы басқаруды қолдау..
	иә

	Хаттамалар


	BGP
	иә

	EIGRP
	иә

	GRE
	иә

	IS-IS
	иә

	MSDP
	иә

	OSPF
	иә

	PBR
	иә

	PIM
	иә

	SSM
	иә

	VRF
	иә

	VXLAN BGP EVPN
	иә

	(no EVPN), and SR-MPLS (no EVPN))
	иә

	SFP-10G-SR= 
	Кем дегенде 8 дана

	SFP-10G-LR=
	Кем дегенде 2 дана

	Әлеуетті өнім берушіге қойылатын жалпы талаптар

	
	Жабдықты бастапқы іске қосу-баптау және күйге келтіруді жүргізу;
Жұмыстарды білікті орындау және Тапсырыс берушінің қажеттілігіне жабдықтарды баптау мүмкіндігі үшін әлеуетті өнім берушінің компания штатында сервис провайдері бағытында сараптамалық біліктілік деңгейін растайтын 1 (бір) қызметкері болуы тиіс (түпнұсқамен немесе маманның нотариалды куәландырылған сертификатымен растау қажет)
Контрафактілік бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу мүмкіндігін болдырмау мақсатында әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағында жеткізу құқығы сатып алынатын лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді өндіруші компанияның (не оның уәкілетті аумақтық өкілінің) әлеуетті өнім берушінің жеткізілетін лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді жеткізуді, баптауды және кепілдіктерді ұсынуды жүргізуге өкілеттілігін растайтын авторизациялық хатымен расталуға тиіс.Жабдыққа кепілдік: ақаулы жабдықты келесі жұмыс күніне жеткізушінің күшімен кем дегенде 12 айдың ішінде ауыстыру. Өндіруші компаниядан (немесе оның уәкілетті аумақтық өкілінен) тауарды жеткізу орны бойынша авторландырылған сервистік (техникалық) қолдаудың болуы туралы хат ұсыну;
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