
ТОВАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНДАНЫМЫ
Жалпы сипаттама:
1) NetFlow Analyzer NetFlow®(v5, v7, v9), sFlow®, cflowd®, J-Flow®, IPFIX®, NetStream® и Cisco NBAR® ақпаратын пайдаланады
2) Windows және Linux жүйелеріне (x64) қолдау көрсетіледі, VMware виртуализация платформасында жұмыс істеуге қолдау көрсетіледі
3) Коллекторға өнімділігі 50K flows/sec дейін нақты уақыт режимінде желі мониторингі және тарихи деректерге негізделген пассивті мониторинг.
4) Мониторинг жүргізілетін 10 C интерфейсіне қолдау көрсетіледі:
1. Bandwidth.
2. Трафиктің IP көзі.
3. Бастапқы порт.
4. IP трафигін тағайындау.
5. Межелі порт.
6. (TCP, UDP, ICMP, SRTP т.б.) хаттама.
7. ToS және DSCP.
5) Жүйе әкімшісі сервердің теңшелетін DNS көмегімен құрылғы аттарын дербес орната алады.
6) Жүйе DSCP негізіндегі qos туралы негізгі ақпаратты ұсынады, ол NetFlow Analyzer-де бақыланатын құрылғылар экспорттайтын ағыннан жиналады.
7) Жүйеге қосылған желілік құрылғылардың конфигурацияларымен қашықтан жұмыс істеуге арналған кіріктірілген мультивендорлық құрал, оның ішінде конфигурацияларды бақылау және олардың өзгеруі туралы хабарламалар. ОЖ нұсқаларын бақылау (Network configuration manager).
8) IP мекен-жай кеңістігіндегі мәселелерді қарап шығу және жою, желілік трафикті талдау, соның ішінде желінің өткізу қабілетін пайдалану туралы түсінік, MAC мекен-жайына IP мекенжайын беру хронологиясы, нақты IP-мекен-жаймен байланысты MAC мекенжайын, DNS-тің тікелей және кері іздеу күйін, IP-мекен-жайға тапсырыс беру күйін және IP-мекен-жайдың қол жетімділігін көрсетеді.
9) Пайдаланушы интерфейсіне қол жеткізудің рөлдік моделіне қолдау көрсетіледі.
10) Қолданба трафигін бақылау, қосымшаларды логикалық топтарға біріктіру, бастапқы және мақсатты мекен-жайларды бақылау.
11) Wan RTT мониторингі-RTT және Availability шекті мәнінен асып кету туралы ескертулер және VoIP-кідіріс, джиттер, пакеттердің жоғалуы туралы ақпарат, MOS (IP SLA).
12) Жүйе өткізу қабілетін пайдалануға берілген шекті мәндер негізінде, оның ішінде триггердің іске қосылу жиілігі бойынша уақыт бөлінісінде (мысалы, жұмыс уақытынан тыс) ескерту триггерін құруға мүмкіндік береді.
13) HelpDesk – ServiceNow, Slack, ServiceDesk Plus, Jira Service Desk сервистермен интеграция.
14) Cisco Medianet қолдауы пакеттің жоғалуы және аудио және бейне ағындары үшін желінің дірілдеуі, пакеттің жоғалуы және деректер ағындары үшін қабылдау уақыты (RTT) сияқты ағындық көрсеткіштердің көрінуін қамтамасыз етеді.
Пайдаланушы интерфейсі:
1) Реттелетін бақылау тақтасы Dashboard – құрылғы виджеттері, интерфейстер, интерфейс топтары, IP мекен-жайлар топтары, өткізу қабілеттілігін пайдалану және т. б.
2) Құрылғы торын және құрылғы интерфейстері туралы нақты уақыттағы ақпаратты көрсететін виджетті көрсету.
3) Нақты уақыттағы құрылғылар, интерфейстер, қосымшалар үшін өткізу қабілеттілігін пайдалану графигін құру.
4) Құрылғылардан экспортталатын шикі деректерді сақтау TCP flag, пакеттер саны, next hop және порт, протокол және IP мекенжайлары (RAW data) сияқты ақпаратты қамтиды.
5) Жүйе қосымшаны және ол пайдаланатын портты сәйкестендіруге мүмкіндік береді.
6) Жүйе интерфейстерді, құрылғыларды, қосымшаларды және т. б. логикалық түрде топтастыруға мүмкіндік береді.
7) Белгілі бір трафикті бұғаттау және сыни қосымшаларды (ACL) және құрылғыға қызмет көрсету саясатын (Service policy) басымдық беру үшін қол жеткізуді басқару тізімдері қолданылады.
8) Барлық ағындарда қажетті хосттарды немесе порттарды жылдам іздеу.
9) Email, SMS хабарлама шаблондарын жасау және ұқыпты баптау.
10) Құрылғылармен жұмыс істеуге арналған кіріктірілген CLI утилиталары, SSH және Telnet, Network scanner және Port scanner, MIB Browser қолдауы.
Есептер :
1) Ғorensic есептер критерийлерді орнатуға және бір интерфейс немесе құрылғы арқылы трафик туралы нақты ақпаратты көруге мүмкіндік береді.
2) Желінің өткізу қабілетін болжау, есептер 7 күннен бір жылға дейінгі кезеңге қалыптастырылуы мүмкін және тарихи деректерден құрылады.
3) Әрбір WAN үшін нақты уақыттағы трафик туралы есептер жергілікті және ғаламдық желі арасындағы кіріс және шығыс трафик туралы ақпарат береді.
4) Автоматты есептер - кесте бойынша автоматты режимде таңдалған есептер жасалады және есептер email-ға жіберіледі (күнделікті, апта сайынғы және т.б.).
5) Пайдаланушы есептерін жасау және сақтау мүмкіндігі.
6) Аралас интерфейс туралы есептер интерфейс, интерфейс тобы немесе IP мекен-жай тобы үшін трафик туралы мәліметтерді көруге мүмкіндік береді.
7) Әрбір желі немесе ішкі желі үшін өткізу қабілеттілігі туралы ақпарат алу үшін ішкі желі немесе IP ауқымына негізделген есептер, пайдаланушылар тобы үшін ең жоғары пайдалану кезеңін және пайдалану үрдісін анықтау.
8) Салыстырмалы есептерді құру-бір уақыт кезеңінде бірнеше құрылғылардың немесе әртүрлі уақыт кезеңдерінде бір құрылғының салыстырмалы есептерін жасауға мүмкіндік береді.
9) Inventory report – есеп берілген уақыт кезеңі ішінде трафикті интерфейстің, интерфейстер тобының, IP мекенжайлар тобының қолданғанын көруге мүмкіндік береді.
10) Cisco AVC есептері - стандартты порттар бойынша NetFlow анықтамайтын қосымшалардың жұмысын бақылау.
Қосымша талаптар:
1) Тендерге қатысуға өтінім құрамында ұсынылған шешімді өндірушіден авторизациялық хат ұсыну қажет;
2)  Тауарды жеткізу мерзімі - 30 жұмыс күні;
3) Тауарды жеткізу шарты - лицензияларды электрондық жеткізу;
4) Кепілдік (кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету) / техникалық қызмет көрсету – 1 жыл.
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