**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА**

| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Цена за единицу в тенге с учетом суммы НДС** | **Кол-во, штук** | **Всего сумма в тенге** | **Характеристики товара** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система видеоконференций | 560 000 | 1 | 560 000 | **Технические характеристики****Камера*** Плавные моторизованные панорама,

наклон и увеличение, управляемые с пультадистанционного управления или консоли* Панорама 260 градусов, наклон 130 градусов
* 10-кратное увеличение без потери качества
* 90-градусный угол обзора
* Full HD 1080p 30 кадров в секунду с UVC 1.5 и

H.264 SVC на плате* Клавиша предварительной настройки камеры

"дом"* Управление продуктами ConferenceCam на

удаленной стороне (PTZ)* Оптика Zeiss® с автофокусом
* Паз для замка Kensington
* Светодиод для подтверждения передачи видео
* Стандартная резьба для штатива

**Спикерфон*** Светодиодные индикаторы передачи на

спикерфон, отключения звука, удержания исопряжения Bluetooth* Микрофоны (Tx)
* Два всенаправленных микрофона с диапазоном 6 м
* Частотная характеристика: 100 Гц – 7,75 кГц
* Чувствительность: –28 дБ +/–3 дБ
* Искажение: < 1 % при 1 кГц на 65 дБ
* Громкоговорители (Rx)
* Частотная характеристика: 120 Гц – 10 кГц
* Чувствительность: уровень звукового давления 83 дБ

+/–3 дБ при 1 Вт/1 м* Макс. выход: уровень звукового давления 95 дБ
* Искажение: < 5 % от 200 Гц
* Паз для замка Kensington

**Пульт дистанционного управления*** Пульт дистанционного управления всеми

доступными функциями с возможностью установкив док-станцию* Диапазон действия пульта дистанционного

управления 3 м**Коммутаторы/Кабели*** Устанавливаемый центрально коммутатор для

подключения всех компонентов* Может быть приклеен под столом
* Два кабеля длиной 5 м для соединения

коммутатора и камеры/спикерфона* Один кабель USB длиной 3 м для подключения к

ПК/Mac* Адаптер питания переменного тока

**Соответствие и Инструменты*** Поддержка USB 2.0
* Совместимость видео и аудио с UVC для

поддержки широкого спектра приложений* Оптимизировано для Lifesize®

 Cloud, MicrosoftLync, совместимо с Cisco,5 имеет сертификатSkype, интегрировано с Vidyo®* Загружаемые диагностические инструменты
* Инструмент для обновления прошивки в условиях

эксплуатации* Загружаемые программные дополнения для

поддержки дополнительных функций**Размеры и вес изделия****Камера*** 130 x 130 x 150 мм
* 5,12 x 5,12 x 5,91 дюйма
* 590 г / 20,81 унций

**Спикерфон*** 240 x 240 x 68 мм
* 9,45 x 9,45 x 2,68 дюйма
* 810 г / 28,57 унций

**Коммутатор*** 95 x 74 x 34 мм
* 3,74 x 2,91 x 1,34 дюйма
* 50 г / 1,76 унций

**Дистанционное управление*** 50 x 120 x 9,8 мм
* 1,97 x 4,72 x 0,36 дюйма
* 48 г / 1,69 унций
* Монтаж на стену/стол
* 210 x 120 x 99 мм
* 8,27 x 4,72 x 3,90 дюйма
* 255 г / 8,99 унций

**ВНУТРИ КОРОБКИ**Спикерфон, камера, пульт дистанционного управления,питаемый коммутатор, монтаж на стену/стол, два кабеля длиной40 см для соединения спикерфона и камеры с коммутатором,кабель USB для соединения коммутатора с ПК, клеящаясяпленка для монтажа коммутатора, адаптер питания, краткоеруководство пользователя**Гарантия**12 месяцев**Особые условия**При приемке товара по адресу Заказчика в присутствии представителя Поставщика оборудование будет проверяться на предмет соответствия технической спецификации.**Оборудование не соответствующее 100% технической спецификации приниматься не будут**. |