**Техническая спецификация**

**на индивидуальное средство защиты (капюшон защитный)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество | Краткая характеристика |
| 1 | Капюшон защитный универсальный | 120 шт. | Капюшон является фильтрующим средством защиты одноразового использования, герметично запаянный в пакет из полиэтиленовой пленки.Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи головы человека от газов, паров и аэрозолей опасных химических веществ и токсичных продуктов горения, а также кратковременно от воздействия открытого пламени.Используется для эвакуации людей из зон химического заражения в результате техногенных аварий, а также из зданий, сооружений и объектов различного назначения при задымлениях.Капюшон имеет смотровое окно панорамного типа, подмасочник с клапаном выдоха, шейный обтюратор из эластичной резины и систему крепления капюшона на голове. Верхний слой изготовлен из огнезащитного, а внутренний - из фильтросорбирующего угленаполненного материалов.Время защитного действия составляет не менее 20 минут.Дата изготовления – не ранее марта месяца 2017 года, срок годности – не менее 5 летСоответствие стандартам ГОСТа обязательно. |