**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Краткая характеристика |
| 1 | Дверь офисная с установкой, в т.ч. по размерам: | 40 штук | Цвет – ясень рибейра.Высота двери – 200 см.Толщина полотна – не менее 40 ммОсновной материал – МДФ.Декор – рифленый.Материал дверной рамы – МДФ с покрытиемОблицовочный материал - безопасное влагостойкое покрытие на основе полипропилена.Стоевые детали двери изготовлены из клеёного массива сосны.Структура двери – ДВП + МДФ.Дополнительный декор – вставки из матового стекла толщиной не менее 4 мм по высоте дверного полотна с двух сторон.Индекс прочности – не менее 4.Класс формальдегида – Е0.*Комплектация:* – дверное полотно по необходимым размерам;– наличник фанерованный с одной стороны;– стойка дверной коробки фанерованная (тип 50);– петля универсальная, хром по 2 штуки на дверь;– ручка раздельная матовая, никель/хром (модель и форма по согласованию с Заказчиком);– защелка магнитная хром;– завертка (внутренняя) на 14 дверей (60 см – 5 дверей, 70 см – 9 дверей); – доводчик на двери размером 200х90 см (12 дверей) под цвет ручки;- Срок установки дверей – в течение 60 календарных дней после подписания договора. |
|  | 60х200 см, открытие двери справа | 6 штук |
|  | 60х200 см, открытие двери слева | 8 штук |
|  | 70х200 см, открытие двери справа | 3 штуки |
|  | 70х200 см, открытие двери слева | 6 штук |
|  | 80х200 см, открытие двери справа | 2 штуки |
|  | 80х200 см, открытие двери слева | 3 штуки |
|  | 90х200 см, открытие двери справа | 7 штук |
|  | 90х200 см, открытие двери слева | 5 штук |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |