**Техническая спецификация Товара**

**Роликовые жалюзи (с установкой)**

Ткань – скрин, цвет – светло-серый.

Структура ткани с двойным цветом.

Ткань должна иметь антибликовый эффект.

Цвет ткани в одном заказе должен быть одинаковый.

Край ткани должен быть ровным, не осыпаться, не махриться; без текстильных дефектов (обрыва нити, вытянутой петли, узелков, непрокраса).

Состав ткани - 73 % ПВХ, 27 % - полиэстер;

Фактор открытости - ткань полупрозрачная;

Ткань не поддерживает горение.

Ширина ткани – 250 см.;

Толщина ткани – 0,55 – 0,75 мм;

Технические требования к механизму для роликовых штор:

труба - 25-ого диаметра, размер сечения должен быть выдержан по всей длине, труба имеет высокую жесткость;

механизм управления должен работать плавно, без рывков, по размеру соответствовать трубе, с надежным креплением;

цепь управления – белого цвета, звенья должны быть равномерны по размеру;

при подъеме ткань не должна задевать боковые кронштейны;

при открывании и закрывании изделие должно прочно фиксироваться на любой высоте.

Количество – 200 кв.м.

Срок поставки и установки в течение 15 календарных дней со дня подписания договора.