**Техническая спецификация**

**на дверь**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Кол-во | Краткая характеристика |
| Дверь офисная**\***, в т.ч. по размерам:60х200 см, открытие двери справа60х200 см, открытие двери слева70х200 см, открытие двери справа70х200 см, открытие двери слева80х200 см, открытие двери справа80х200 см, открытие двери слева90х200 см, открытие двери справа90х200 см, открытие двери слева | 40 штук6 штук8 штук3 штуки6 штук2 штуки3 штуки7 штук5 штук | Цвет – светлый, светло-серый (по согласованию с Заказчиком).Высота двери – 200 см.Толщина полотна – не менее 42 мм.Состав дверного полотна – отборный массив сосны без сучков и смоляных карманов, заполнение смарткор (древесная плита).Основной материал – плиты МДФ с двух сторон.Покрытие – ПВХ-пленка (толщина не менее 0,3 микрона).Метод нанесения покрытия – вакуумная технология без швов.Материал дверной рамы – МДФ с покрытиемДополнительный декор – вставки из алюминиевого профиля с двух сторон торца по высоте дверного полотна.Индекс прочности – не менее 4.Класс формальдегида – Е0.*Комплектация:* – дверное полотно по необходимым размерам;– наличник из МДФ телескопический с одной стороны;– стойка дверной коробки телескопическая (тип 50) без порога – 26 штук;– стойка дверной коробки телескопическая (тип 50) с порогом – 14 штук;– петля скрытая с возможностью регулировки по всем трем координатам, хром, не менее 2 штук на дверь;– ручка раздельная матовая, никель/хром (модель и форма по согласованию с Заказчиком);– защелка магнитная хром;– завертка (внутренняя) на 14 дверей (60 см – 5 дверей, 70 см – 9 дверей) + доводчик под цвет ручки;– доводчик на двери размером 200х90 см (12 дверей) под цвет ручки.Наличие паспорта качества на каждую дверь.Гарантия на дверь не менее двух лет.По завершению работ не допускается наличие царапин, сколов и других неровностей.По завершению работ все двери должны плотно закрываться без дефектов открывания/закрывания.Срок выполнения работ – 40 рабочих дней. |

\*Потенциальный поставщик должен произвести работы по демонтажу имеющихся дверей, а так же осуществить чистовые работы по завершению работ по монтажу вышеуказанных дверей.