ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	Технические характеристики

	МФУ черно-белой печати
	Бренд 
CANON
Модель 
Canon ADV 527i
Тип изделия
Многофункциональное монохромное лазерное устройство формата A4 

Основные функции:

печать, копирование, сканирование, отправка, хранение. 

Частота процессора

Двухъядерный процессор.

Панель управления

Сенсорный цветной ЖК-экран TFT WSVGA диагональю 25,6 см (10,1").

Память

Стандарт: 3,0 ГБ оперативной памяти.

Накопитель на жестком

Стандарт: 250 ГБ.

Интерфейсы подключения

СЕТЕВЫЕ

Стандарт: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, беспроводная ЛВС (IEEE 802.11 b/g/n)

Дополнительно: NFC, Bluetooth с низким энергопотреблением.

ПРОЧИЕ

Стандарт: USB 2.0 (хост-порт) x2, USB 3.0 (хост-порт) x1, USB 2.0 (устройство) x1.

Дополнительно: 

интерфейс для контроля копирования;

интерфейс для ввода идентификационного кода;

считыватель карт доступа (идет с устройством).

Устройство подачи бумаги 

Кассета на 550 листов (80 г/м²)

Универсальный лоток на 100 лист. (80 г/м²)

Тумба обыкновенная   (высока тумба)                                                    
Поддерживаемые размеры материалов для печати

Стандартный размер: A4, B5, A5, конверты (№ 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL)

Универсальный лоток:

Стандартный размер: A4, B5, A5

Время разогрева

После включения питания: не более 30 сек. 

При выходе из спящего режима: не более 10 сек.

Режим быстрого запуска: не более 4 сек. 

Габариты (Ш x Г x В)

513 x 601 x 617 мм 

Характеристики печати

Способ печати

монохромная лазерная печать

Скорость печати 

52 стр./мин (A4, односторонняя);

50 стр./мин (A4, двусторонняя); 

80 стр./мин (A5, односторонняя).

Разрешение печати

Разрешение при обработке данных: 600 x 600 точек на дюйм (по умолчанию), до 1200 x 1200 точек на дюйм.

Разрешение лазера: 1200 x 600 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм.

Разрешение смягчения: 9600 (эквивалент) x 600 точек на дюйм (в режиме 600 точек на дюйм), 1200 x 1200 точек на дюйм. 

Языки описания страниц

Стандарт: UFR II, PCL 6, PS 3 

Двухсторонняя печать

Автоматическая (стандартная комплектация)

Прямая печать

Прямая печать доступна с USB-накопителя, через дополнительное пространство, удаленный интерфейс пользователя и веб-браузер 

Поддерживаемые типы файлов: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS.

Печать с мобильных устройств и из облачных сервисов

Набор программного обеспечения и решения на базе платформы MEAP обеспечивают возможность печати с мобильных устройств, устройств, подключенных к Интернету, а также из облачных служб.

Шрифты

Шрифты PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (японский, корейский, упрощенный и традиционный китайский), шрифты для штрих-кодов**

Шрифты PS: 136 Roman

Операционная система
UFRII: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.7 или более поздняя)

PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016

PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.7 или более поздняя)

PPD: Windows Vista/7/8.1/10, MAC OS X (10.3.9 или более поздняя)

Технические характеристики копирования

Скорость копирования

52 стр./мин (A4)

35 стр./мин (A5R)

80 стр./мин (A5) 

Время вывода первой копии (А4)

прибл. 5 секунды или менее

Разрешение при копировании

Сканирование: 600x600 т./д.

Печать: до эквивалента 2400 × 600 т./д.

Количество копий за цикл

До 999 копий

Увеличение

25–400% (с шагом 1%)

Основные функции копирования

Фиксированный масштаб уменьшения/увеличения по области, настройка бумаги, предыдущая настройка, избранная настройка, окончательная обработка, двустороннее, настройка плотности, настройка экспозиции, выбор типа оригинала, режим прерывания, отмена/подтверждение настройки.

Специальные функции копирования

Двусторонний оригинал, окончательная обработка, сборное задание, N на 1, оригиналы разных размеров, настройка плотности, выбор типа оригинала, нумерация страниц, нумерация копий, резкость, стирание рамки, защита водяными знаками, дата печати, сдвиг, уведомление о завершении задания, копирование удостоверений, обнаружение подачи нескольких листов.

Характеристики сканирования

Стандартный тип

Однопроходное двустороннее устройство автоматической подачи документов (2-стороннее на 2-стороннее (автоматическое)). 

Скорость сканирования (черно-белый/цветной режим; A4)

Одностороннее сканирование: 50/50 изобр./мин (300 т./д.) / 50 изобр./мин (600 т./д.: ЧБ)

Двустороннее сканирование: 100/100 изобр./мин (300 т./д.) / 100 изобр./мин (600 т./д.: ЧБ)

Разрешение сканирования

600 x 600 т./д., 400 x 400 т./д., 300 x 300 т./д., 200 x 400 т./д., 200 x 200 т./д., 200 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 100 x 100 т./д. 

Характеристики сканирования Pull-типа

Colour Network ScanGear2 Для TWAIN и WIA
Поддерживаемые ОС: 

Windows 7/8.1/10

Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Метод сканирования
Метод сканирования

Функция отправки доступна на всех моделях

Сканирование на USB-накопитель: доступно на всех моделях

Сканирование с отправкой на мобильные устройства или устройства, подключенные к Интернету: в наличии имеется набор решений, обеспечивающий возможность сканирования с отправкой на мобильные устройства, в зависимости от потребностей пользователей. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему торговому представителю

Сканирование с отправкой в облачные службы: в наличии имеется набор решений, обеспечивающий возможность сканирования с отправкой на мобильные устройства, в зависимости от потребностей пользователей. За подробной информацией обратитесь к торговому представителю.

Сканирование методом Pull с использованием TWAIN/WIA драйвера

Характеристики функции отправки

Пункт назначения

Электронная почта/интернет-факс (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, почтовый ящик, факс Super G3 (опционально), факс IP (опционально)

Адресная книга/скоростной набор

LDAP (2000 адресатов) / локальная (1600 адресатов) / быстрый набор (200 номеров) 

Форматы файлов

Стандарт: TIFF, JPEG, PDF (компактный, с возможностью поиска, применение правил, оптимизация для просмотра в сети, PDF A/1-b), XPS (компактный, с возможностью поиска), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (цифровая подпись)

Дополнительно: PDF (Trace&Smooth, шифрование)

Характеристики функции хранения

Почтовый ящик (поддерживаемое число)

100 папок входящих сообщений пользователя, 1 папка входящих сообщений RX памяти;

не более 30 000 сохраненных страниц.

Дополнительное пространство

Протокол связи: SMB или WebDAV

Поддерживаемые клиентские ПК: Windows (Windows Vista/7/8.1/10)

Функции дополнительного пространства

Отключение дополнительного пространства, фильтр хранилища, проверка подлинности при выполнении входа в дополнительное пространство, функция поиска, функция сортировки, печать файла PDF с защитой паролем.

Устройство хранения

Стандарт: USB-накопитель

Функции обеспечения безопасности

Аутентификация

Стандарт: универсальный менеджер паролей (вход на уровне устройства и функций), аутентификация пользователя, имя подразделения, система управления доступом.

Дополнительно: безопасная печать 

Данные

Стандарт: довер. платформ. модуль (TPM), блокировка жесткого диска с использованием пароля, удаление данных с жесткого диска, защита почтового ящика паролем, шифрование жесткого диска 

Сеть

Стандарт: Фильтрация по адресам IP/ Mac, IPSEC, безопасное соединение по протоколу TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, аутентификация SMTP, проверка подлинности POP-сервера перед проверкой подлинности SMTP-сервера 

Документ

Стандартная конфигурация: безопасная печать, интеграция Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF с шифрованием, безопасная печать с шифрованием, цифровая подпись устройства, защита водяными знаками

Дополнительно: подпись пользователя 

Условия эксплуатации

Температура: 10–30ºC

Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)

Источник питания

220–240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц), 3,9 А

Энергопотребление

Макс.: прибл. 1,5 кВт

Печать:

не более 681,9 Вт⋅ч

Режим ожидания: прибл. 29,53 Вт⋅ч

В спящем режиме: прибл. не более 0,44 Вт

Уровень шума 

Уровень звуковой мощности (LwAd)

активный (ЧБ): не более 73,9 дБ

режим ожидания: не более 58 дБ

Программное обеспечение и управление принтером

Отслеживание и создание отчетов

Универсальный менеджер паролей (ULM): удобное управление расходами с помощью встроенной возможности составления отчетов для определения и контроля расходов на уровне пользователя устройством.

Инструменты управления

ПО для централизованного управления группой устройств (включает контроль за расходными материалами, за состоянием системы и службу оповещений, рассылку адресных книг, параметры конфигурации, встроенное ПО и приложения MEAP, замеры показаний и отчетность, управление драйверами и ресурсами)

Обеспечивает точечные замеры, автоматическое управление расходными материалами, дистанционную диагностику и ведение отчетности позволяющую эффективно и быстро проводить профилактическое обслуживание.

Программное обеспечение для сканирования

Сетевое сканирование:

совместимый с TWAIN драйвер сканера, который позволяет компьютерам, связанным по сети, использовать функцию сканирования методом Pull, доступную на устройстве 

Дополнительное оборудование

Картридер (идет вместе с устройством МФУ):

бесконтактное устройство чтения карт памяти для идентификации пользователей по карте с интеграцией с универсальным менеджером паролей.

Расходные материалы

Тонер должен присутствовать в количестве 2-х картриджей.
Черный: 51 500 страниц (A4)
Дополнительно

Потенциальный поставщик своими силами производит первичную настройку многофункционального устройства печати/сканирования/копирования. Настройку и программирование картридера.
Характеристики предлагаемого потенциальным поставщиком товара должны соответствовать или превосходить по своим параметрам указанные выше требования Заказчика.
Срок поставки товара – 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания Договора.

Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.


