Техническая спецификация
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара

	
	Yealink SIP-T31P
	Функции телефона
2 SIP-аккаунта
Удержание, отключение микрофона, DND ("Не беспокоить")
Быстрый набор, горячая линия
Переадресация, режим ожидания, трансфер
Групповое прослушивание, SIP SMS, экстренные вызовы
5-сторонняя конференция
Выбор мелодии/загрузка/удаление
Вызов по IP-адресу
Настройка времени: автоматически или вручную
Правила набора, поддержка BLF
XML-браузер, Action URL/URI
Встроенные скриншоты
RTCP-XR, VQ-RTCPXR
Экран и индикаторы
Графический 2.3" LCD-экран с разрешением 132х64
LED-индикатор питания и MWI
Индикаторы состояния линий с красно-зеленой подсветкой
Поддержка нескольких языков
Caller ID с именем и номером
Энергосбережение
Функциональные кнопки
Клавиатура с русскими и английскими буквами
5 навигационных клавиш
2 программируемые кнопки
Клавиши регулировки громкости
6 функциональных клавиш: трансфер, откл/вкл. микрофона, гарнитура, повторный набор номера, громкая связь, голосовая почта
Кодеки и настройки голоса
Широкополосные кодеки: G.722, Opus
Кодеки: G.711 (A/u), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1
DTMF: In-band, Out-of-band (RFC2833), SIP INFO
Full-duplex (полнодуплексный) спикерфон громкой связи с AEC (подавление эха)
VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC (подавление эха), PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)
Записные книги
Локальная записная книга до 1000 контактов
Черный список
Удаленная записная книга XML, LDAP
Интеллектуальный поиск
Поиск по записным книгам, импорт/экспорт локальной записной книги
История вызовов: набранные/принятые/пропущенные/переадресованные
Интеграция с IP-АТС
Анонимный вызов, отклонение анонимных вызовов
BLF
BLA
Hot-desking, экстренный вызов, интерком, paging, music on hold, напоминание
MWI, напоминание, запись разговора
Голосовая почта, парковка вызова, захват вызова
Управление
Настройка телефона: веб-интерфейс/экран телефона/Autoprovision
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP Autoprovision
Zero-sp-touch, TR069
Блокировка клавиатуры
Сброс к настройкам по умолчанию, перезагрузка
Логи: PCAP Trace, system log
Сетевые характеристики и безопасность
SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261)
NAT, STUN
Способы вызова: Proxy и peer-to-peer (по IP-адресу)
Получение IP: Статический/DHCP
HTTP/HTTPS-сервер
Синхронизация времени и даты через SNTP
UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263)
QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
Поддержка TLS
Управление HTTPS-сертификатами
AES шифрование конфигурационных файлов
Поддержка стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess)
SRTP (Внимание! В продуктах, предназначенных для стран-участников Таможенного союза, данный функционал отсутствует.)
Поддержка IEEE802.1X
Поддержка IPv6
LLDP/CDP/DHCP VLAN
Физические характеристики
Крепление к стене (для крепления используется комплектная подставка телефона)
Поддержка PoE 802.3af, class 2
2хRJ45 Ethernet-порта 10/100Мбит/с
1хRJ9 для подключения трубки
1хRJ9 для подключения гарнитуры
Блок питания: Вход 100-240V AC, Выход 5V, 0.6А
Потребление через блок питания: 2 – 3W
Потребление через PoE : 3 - 4 W
Размеры (Ш*Г*В*Т): 188мм*189мм*162мм*50мм
Рабочая влажность: 10~95%
Рабочая температура: -10~50˚C
Комплектация
IP-телефон - 1шт. 
Адаптер питания: вход AC 100~240В; выход DC 5В, 0.6А - 1шт.
Сетевой кабель Ethernet - 1шт.
Телефонная трубка - 1шт.
Шнур для подключения трубки RJ9 - 1шт.
Подставка -1шт.
Краткое руководство - 1шт.
Гарантийный талон - 1 шт.
Гарантия 12 месяцев!



