Техникалық маманданым

	Тауар атауы
	Саны
	Техникалық сипаттама

	Мониторға арналған жалаң кронштейндер
	10
	Өндіруші: Brateck
Ldt12-C012N моделі
Жабдық түрі Бекіту
Дизайнда қолданылатын түс: қара
Қолдау көрсетілетін мониторлар саны: 1
VESA бекіту стандарты: 75x75 мм, 100x100 мм
Ең төменгі экран диагоналі, дюйм: 13
Максималды экран диагоналі, дюйм: 32
Максималды салмағы, кг: 8
Көлбеу бұрышы: +45° -45°
Бұрылу бұрышы:+ 90° -90°
Қосымша 360°Айналу
Қаптаманың өлшемдері: (ИxБxТ) 45 x 14 X 23 см
Салмағы 3.7 кг















Технические характеристики
	Наименование товара
	Кол-во
	Технические характеристики

	Кронштейн одинарный
	10
	Производитель: Brateck
Модель: LDT12-C012N
Тип оборудования: Крепление
Цвет, используемый в оформлении: Черный
Количество поддерживаемых мониторов: 1
Стандарт крепления VESA, 75x75 мм, 100x100 мм
Минимальная диагональ экрана, дюйм: 13
Максимальная диагональ экрана, дюйм: 32
Максимальный вес, кг: 8
Угол наклона: от +45° до -45°
Угол поворота: от +90° до -90°
Дополнительно: Вращение 360°
Размеры упаковки: (Ш х В х Г) 45 х 14 х 23 см
Вес с упаковкой:  3.7 кг




