
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

	Характеристики системы

	Тип изделия
	 Коммутатор L3 уровня

	Количество портов

	RJ45, 24 × 10/100/1000 
	Не менее 24

	Универсальные встроенные порты Ethernet SFP
	Не менее 4

	Консольный порт для управления с разъемом RJ-45
	Не менее 1

	Возможность объединение в стек
	да

	Производительность коммутации

	Forwarding bandwidth
	Не менее 41.66 Mpps 


	Switching bandwidth
	Не мениее 56 Gbps

	Таблица MAC адресов
	Не менее 32000

	Количество IPv4 маршрутов
	Не менее 32000

	Виртуальные интерфейсы
	Не менее 1000

	L2 switching

	Количество VLAN ID
	Не менее 4094

	Размер пакета MTU-L3 
	Не менее 9198 bytes

	Технические характеристики системы питания

	Напряжение 
	100V-240В

	Потребляемая мощность, макс, ватт
	Не менее 350

	Блоки питания 
	Не менее 1

	Память и процессор

	Flash
	Не менее 16 GB

	DRAM
	Не менее 8 GB

	Сервисы приложений

	QoS, AutoQoS
	да

	Безопасность

	Поддержка протоколов RADIUS/TACACS+.
	да

	SSHv2
	да

	CDP
	да

	Мониторинг

	Поддержка SNMP (v2, v3).
	 да

	Поддержка управления посредством командной строки.
	да

	Протоколы

	BGP, EIGRP, HSRP, IS-IS, BSR, MSDP, PIM-BIDIR, OSPF
	да

	PBR
	да

	PIM Stub Multicast (1000 routes))
	да

	PVLAN
	да

	VRRP
	да

	PBR
	да

	CDP
	да

	QoS
	да

	FHS
	да

	MACsec256
	да

	CoPP
	да

	SSO
	да

	SXP
	да

	HSRP
	да

	EIGRP
	да

	OSPF
	да

	IP SLA Responder
	да

	PIM-BIDIR
	да

	BGP
	да

	802.1X
	да

	
	

	

	Общие требования 

	
	В целях исключения возможности приобретения контрафактного оборудования, право на поставку оборудования потенциальным поставщиком на территории Республики Казахстан должно быть подтверждено авторизационным письмом от компании-производителя (либо его уполномоченного территориального представителя) приобретаемого оборудования. 
Гарантия на оборудование: не менее 12 месяцев с заменой неисправного оборудования на следующий рабочий день силами поставщика. 
Срок поставки – в течение 180 календарных дней.
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