



Техническая спецификация
      Наименование закупки: Высокоскоростной комутатор 10G
	Характеристики системы

	Тип изделия
	 Коммутатор L3 уровня (не менее двух)

	Количество портов

	Фиксированных портов SFP+ (1/10/25 Гбит/с)
	Не менее 48

	Uplink порты 40/100-Gbps QSFP28
	Не менее 6

	Консольный порт для управления с разъемом RJ-45
	Не менее 1

	Менеджмент порт 10/100/1000Мбит/с
	Не менее 1

	USB-порта
	Не менее 1

	SSD диск
	Не менее 128 Гб

	Производительность коммутации

	Коммутационная способность 
	Не менее 3.6 Tbps


	Скорость пересылки 
	Не менее 1.2 bpps

	Линейная пропускная способность (уровень 2 и уровень 3) на всех портах
	да

	Таблица MAC адресов
	Не менее 512000

	Количество хостов 
	НЕ менее 1792000

	Количество мультикаст маршрутов
	Не менее 128000

	L2 switching

	Количество VLAN ID
	Не менее 4094

	Технические характеристики системы питания

	Рабочая мощность
	260 Вт 

	Максимальная мощность
	425 Вт

	Двойные резервные блоки питания с возможностью горячей замены
	да

	Память и процессор

	DRAM
	Не менее 32 GB

	Процессор 
	6 ядер

	Сервисы приложений

	QoS, AutoQoS
	да

	Безопасность

	Поддержка протоколов RADIUS/TACACS+.
	да

	SSHv2
	да

	CDP
	да

	Мониторинг

	Поддержка SNMP (v2, v3).
	 да

	Поддержка управления посредством командной строки.
	да

	Протоколы

	BGP
	да

	EIGRP
	да

	GRE
	да

	IS-IS
	да

	MSDP
	да

	OSPF
	да

	PBR
	да

	PIM
	да

	SSM
	да

	VRF
	да

	VXLAN BGP EVPN
	да

	(no EVPN), and SR-MPLS (no EVPN))
	да

	SFP-10G-SR= 
	Не мение 8 шт.

	SFP-10G-LR=
	Не мение 2 шт.

	Дополнительные требования 

	
	Произвести первичную пуско-наладку и настройку оборудования;

Для возможности квалифицированного выполнения работ и настройки оборудования под нужды Заказчика, работы должны осуществляться сотрудниками поставщка, среди которых должен быть не менее чем 1 (один) сотрудникм, обладающий экспертным уровнем квалификации в направлении сервис провайдер (необходимо подтверждение оригиналом либо нотариально-заверенным сертификатом специалиста);

В целях исключения возможности приобретения контрафактного программного обеспечения право на поставку потенциальным поставщиком на территории Республики Казахстан должно быть подтверждено авторизационным письмом от компании-производителя (либо его уполномоченного территориального представителя) приобретаемого лицензионного программного обеспечения, подтверждающим полномочность потенциального поставщика производить поставку, настройку и представление гарантий на поставляемое лицензионное программное обеспечение;

Гарантия на оборудование: не менее 12 месяцев с заменой неисправного оборудования на следующий рабочий день силами поставщика;

Предоставить письмо от компании-производителя (либо его уполномоченного территориального представителя) о наличии авторизованной сервисной (технической) поддержки по месту поставки товара.



