**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА**

| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Цена за единицу** | **Кол-во, штук** | **Всего сумма  в тенге** | **Характеристики товара** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батареи для источников бесперебойного питания 12B | 4 000 | 150 | 600 000 | **Основные характеристики**  - Номинальное напряжение 12 В.  - Номинальная емкость: 7.5 А/ч.  - Ток заряда 2.16 А.  - Саморазряд 3% емкости в месяц при 20°С.  - Рабочая температура: -15 \*С до +50 \*С.  - Габариты (в/д/ш) 95\*151\*65.  - Вес 2.08 кг.  - Cвинцово-кислотный, герметизированный,  не обслуживаемый.  **Cферы применения**  - Источники бесперебойного питания.  - Источники резервного энергоснабжения.  - Охранные и противопожарные системы.  - Медицинское оборудование.  - Различные области приборостроения.  **Особые условия**  - Обязательно для батареи наличие технического  паспорта.  - Гарантия на батарею 12 месяцев  **- Батареи не соответствующие 100% технической**  **спецификации приниматься не будут.**  **- Срок поставки – 15 календарных дней.** |
| **Итого:** |  |  | **150** | **600 000** |  |