**Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование услуги** | **Цена, тг, без НДС** | **Общая сумма, тг, без НДС** | **Характеристики услуг** |
| Услуги по изданию юбилейной книги КАSЕ посвященной 25-летию биржи | 7 000 000 | 7 000 000 | **Перечень работ по оказанию услуги по** изданию юбилейной книги КАSЕ посвященной 25-летию биржи**:*** контент: исследовательская деятельность, поиск архивных данных, история;
* составление текста на основе полученных данных в ходе исследовательской деятельности;
* предоставление возможностей фотоархива агентства;
* интервьюирование определенных руководителей и специалистов;
* фотосъемка объекта по перечню недостающего материала в офисе;
* перевод на казахский и английский языки;
* разработка дизайна книги VIP, футляра и премиум варианта;
* дизайн и верстка макета книги;
* разработка иллюстраций, инфографик;
* ретушь фотографий, отрисовка, восстановление архивных фотографий;
* техническая редактура;
* подготовка файлов к печати (pre-press);
* печатные и брошюровочно-переплетные работы;
* тиражирование книг и футляров к ним.

**Контент** книги в части стиля, объема текста и содержания должен быть подготовлен в соответствии с Концепцией содержания, предоставляемой Заказчиком.**Дизайн** книги должен быть выполнен в соответствии с Концепцией оформления книги, предоставляемой Заказчиком.**Перевод** Книги на казахский и английский язык осуществляется самостоятельно поставщиком, с предоставлением вариантов качества перевода на выбор заказчику.**Требования к качеству готового тиража:**1. отсутствие дефектов воспроизведения шрифта, непропечатки текста, выщипывания, смазывания краски, нечеткой сдвоенной печати, забитых краской участков иллюстраций и текста;
2. отсутствие незапечатанных листов, а также листов, запечатанных дважды;
3. не допускаются неправильная последовательность страниц, недостающие, перевернутые страницы, иллюстрации и подписи к ним, заголовки, а также зеркальные изображения;
4. не допускается потеря товарного вида из-за рванных, мятых, грязных листов и других механических повреждений

Потенциальный поставщик должен представить, описание способов производства и детальный объем работ.Квалификационные требования, предъявляемые к поставщику: Потенциальный поставщик должен создать рабочую группу в составе не менее 7 человек (журналист, технический редактор, художник-иллюстратор, дизайнер-верстальщик, литературный редаткор, корректор, технолог полиграфичекого производства), в которую будут входить специалисты с уровнем профессиональной квалификации и опытом, достаточным для исполнения обязательств по указанным услугам. В составе ценового предложения, потенциальный поставщик подтверждает наличие специалистов (копии трудовых договоров, резюме с описанием опыта работы и дипломов) по нижеперечисленным специальностям с печатью и подписью руководителя компании:- Журналист имеющий опыт в экономической, биржевой и финансовой сфере (опыт не менее 7 лет);- Технический редактор (опыт не менее 5 лет); - Художник-иллюстратор (опыт не менее 5 лет);- Дизайнер-верстальщик (опыт не менее 5 лет); - Литературный редактор русский, английский и казахский языки (опыт не менее 5 лет);- Корректор русский, английский и казахский языки (опыт не менее 5 лет);- Технолог полиграфического производства (опыт не менее 5 лет).Для подтверждения опыта работы, Поставщик должен предоставить копии актов выполненных работ по изданию книг, журналов за 3 (три) года и благодарственных писем (при наличии).Дополнительные условия:**1. Наличие необходимого оборудования для выполнения закупаемых услуг по производству** (приложить копии договоров купли-продажи и/или аренды вышеуказанного оборудования на период выполнения работ):**1) Допечатное оборудование:** - графическая станция для подготовки файлов к печати;**2) Печатное оборудование:** - печатная машина офсетным способом. Оборудование должно обеспечивать печать только офсетным способом или с применением современных передовых технологий – цифрового-офсетного способа; **3) Послепечатное оборудование:** * + машинная биговка и фальцовка,
	+ оборудование для холодной и горячей ламинации,
	+ оборудование для нанесения слепого тиснения,
* оборудование для нанесения блинтового и конгревного тиснения
	+ оборудование для вырубки и высечки, кругления углов книжного блока
	+ оборудование для термо-переплета,
* оборудование для пружинного переплета
* машина для нумерации, перфорации и биговки.
	+ оборудование для резки.
	1. **Требуется наличие собственного сайта с размещенным портфолио по работам, аналогичным требованиям заказчика, предъявляемым к Поставщику настоящей ТС.**

1) Потенциальный поставщик в ценовом предложении должен указать ссылку на сайт;2) Предоставить собственное портфолио (возможность просмотра предыдущих работ потенциального поставщика);3) Предоставить наименование наград, которые были присуждены Компании в издательской сфере (при наличии).Прочие требования к процессу производства и поставщику:**Предоставление приладочных листов (обложка и 1 разворот внутреннего блока образца полиграфической продукции - (далее Образца), соответствующих требованиям ниже:**1) Листы для пробной печати с приладочными контрольными шкалами печатного процесса и приладочными крестами;2) Предоставление образцов материалов согласно технической спецификации печатной версии Книги;3) Печать на цифровых принтерах, офисной и копировальной технике или аналогах неприемлема;4) Срок написания текста книги – 30 рабочих дней с даты подписания договора;5) Срок изготовления Дизайн – макета – 15 рабочих дней с даты утверждения текста книги;6) Срок производства составляет не более 10 рабочих дней с даты утверждения дизайн-макета;7) В процессе производства поставщик обязуется предоставить «сигнальный» экземпляр в тираж на утверждение, отпечатанный офсетным способом, то есть с применением офсетной технологии переноса жидкой краски по принципу растрирования. Накат краски должен быть ровный, без отмарывания, без разноотечности;8) Заказчик оставляет за собой право вносить правки в «сигнальный» экземпляр. Количество выпусков «сигнальных» экземпляров не ограничено.9) Утвержденный «сигнальный» экземпляр будет являться образцом по качеству по приему тиража.Техническая спецификация печатной версии КнигиКнига сверстана на трех языках отдельными брошюрами. 1. **Книга в мягкой обложке**

тираж 900 экз (300 на каз. яз. + 300 на рус. яз. + 300 на англ. яз.):формат А5+ (160мм\*210 мм.) в готовом видеобъем 196 страниц + обложкапечать 4+4бумага внутренний блок: 130 г/м2 матовая мелованнаяпереплет термопереплет, сшивка на нитку.обложка Бумага картон 2-х сторонний (210 мм.\*648 мм. в развороте), печать - 4+0, ламинация матовая, выборочная УФ - лакировка1. **Книга в твердом переплете**

Тираж 170 шт. (40 – каз.; 60 – англ.; 70 – рус.)Формат А5+ – (160мм\*210 мм.) в готовом видеОбъем 196 страниц + форзац + обложкаПечать 4+4Бумага внутренний блок: 130 г/м2 матовая мелованнаяПереплет Сшивка на нитку. №4 твердый (картон 2,5 мм) кашировка форзац без печати зеленый (дизайнерская бумага), Обложка - матовый препресс, выборочная УФ-лакировка.1. **Книга VIP с футляром**

тираж 25 шт.**Книга** **VIP**обложка Кожзаменитель Qaspian (толстый, цв. графит), тиснение обложки серебром (10мм.\*120 мм.),(340мм.\*100 мм.), (40мм.\*20 мм.); блинтовое тиснение обложки 2\*(150мм.\*140 мм.), (40мм.\*20 мм.); форзац без печати зеленый (дизайнерская бумагаобъем 196 страницпечать 4+4Бумага внутренний блок: 80 г/м2 айвори с колондрированиемпереплет Сшивка на нитку, ляссе зеленное**Футляр** **VIP**Футляр боковое вложение (170\*110\*25мм)Материал твердый (картон 3 мм) + Кожзаменитель Qaspian (толстый, цв. графит),тиснение серебром (40мм.\*20 мм.);блинтовое тиснение (40мм.\*20 мм.).***Количество переведенных книг, подлежащих печати - по согласованию с Заказчиком.***1. **Книга Premium с футляром**

Тираж 7 шт.**Книга** **Premium**обложка Кожзаменитель Qaspian (толстый, цв. графит), тиснение обложки серебром (10мм.\*120 мм.), (340мм.\*100 мм.), (40мм.\*20 мм.); блинтовое тиснение обложки 2\*(150мм.\*140 мм.), (40мм.\*20 мм.); форзац без печати зеленый (дизайнерская бумагаобъем 196 страницпечать 4+4Бумага внутренний блок: 80 г/м2 айвори с колондрированиемпереплет Сшивка на нитку, ляссе зеленное**Футляр** **Premium**Футляр Премиум одностороннее открывание крышки с фиксацией магнитной застежкой, в 2-х местах. Формат 250мм. \* 290мм. \* 40мм. Материал Основа футляра – твердый (картон 3 мм) + Кожзаменитель Qaspian (толстый, цв. графит), тиснение серебром + блинтовое тиснение элементов оформления с лицевой стороны футляра. (40мм.\*20 мм.)Внутренняя часть футляра – текстурный переплетный материал по каталогу типографии, ляссе зеленого цвета, подарочный адрес – печать и вкладка.***Количество переведенных книг, подлежащих печати - по согласованию с Заказчиком.*** |