

Техникалық маманданым
       Сатып алудың атауы:  10G жоғары жылдамдықты қосқыш
	Жүйе сипаттамалары

	Өнім түрі
	 10G жоғары жылдамдықты қосқыш

	Порт саны

	Тіркелген портар SFP+ (1/10/25 Гбит/с)
	48 кем емес

	Uplink порты 40/100-Gbps QSFP28
	6 кем емес

	Коннектормен басқаруға арналған консоль RJ-45 порты
	1 кем емес

	Менеджмент порты 10/100/1000Мбит/с
	1 кем емес

	USB-порттар
	1 кем емес

	SSD диск
	128 Гб кем емес

	Коммутация өнімділігі

	Коммутациялық қабілет
	3.6 Tbps кем емес


	Жіберу жылдамдығы
	1.2 bpps кем емес

	Барлық порттардағы желілік өткізу қабілеті (2-деңгей және 3-деңгей)
	ия

	MAC мекен-жай кестесі
	512000 кем емес

	Хосттар саны
	1792000 кем емес

	Мультикаст маршруттарының саны
	128000 кем емес

	L2 switching

	VLAN ID саны
	4094 кем емес

	Қуат жүйесінің техникалық сипаттамалары

	Жұмыс қуаты
	260 Вт 

	Максималды қуат
	425 Вт

	Ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар қос резервтік қуат көздері
	ия

	Жад және процессор

	DRAM
	32 GB кем емес

	Процессор 
	6 ядролық

	Қосымшалар қызметтері

	QoS, AutoQoS
	ия

	Қауіпсіздік

	RADIUS/TACACS+ хаттамаларды қолдау
	ия

	SSHv2
	ия

	CDP
	ия

	Мониторинг

	SNMP (v2, v3) қолдау.
	ия

	Пәрмен жолы арқылы басқаруды қолдау.
	ия

	Протоколдар

	BGP
	ия

	EIGRP
	ия

	GRE
	ия

	IS-IS
	ия

	MSDP
	ия

	OSPF
	ия

	PBR
	ия

	PIM
	ия

	SSM
	ия

	VRF
	ия

	VXLAN BGP EVPN
	ия

	(no EVPN), and SR-MPLS (no EVPN))
	ия

	SFP-10G-SR= 
	8 ден кем емес

	SFP-10G-LR=
	2 ден  кем емес

	Қосымша талаптар

	
	Жабдықты бастапқы іске қосу-баптау және күйге келтіруді жүргізу;

Жұмыстарды білікті орындау және Тапсырыс берушінің қажеттіліктеріне Жабдықты баптау мүмкіндігі үшін жұмыстарды өнім берушінің қызметкерлері жүзеге асыруы тиіс, олардың арасында сервис провайдері бағытында сараптамалық біліктілік деңгейі бар кемінде 1 (бір) қызметкер болуы тиіс (түпнұсқамен немесе маманның нотариалды куәландырылған сертификатымен растау қажет).;

Контрафактілі бағдарламалық қамтылымды сатып алу мүмкіндігін болдырмау мақсатында әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағында жеткізуге құқығы сатып алынатын лицензиялық бағдарламалық қамтылымды өндіруші компаниядан (не оның уәкілетті аумақтық өкілінен) әлеуетті өнім берушінің жеткізілетін лицензиялық бағдарламалық қамтылымға кепілдіктер беруді, дәлдеуді және ұсынуды жүргізуге өкілеттілігін растайтын авторизациялық хатымен расталуға тиіс;

Жабдыққа кепілдік: ақаулы жабдықты жеткізушінің күшімен келесі жұмыс күніне ауыстырумен кемінде 12 ай;

Өндіруші компаниядан (немесе оның уәкілетті аумақтық өкілінен) тауарды жеткізу орны бойынша авторландырылған сервистік (техникалық) қолдаудың болуы туралы хат ұсыну.






