**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА**

| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Цена за единицу**  | **Кол-во, штук** | **Всего сумма в тенге** | **Характеристики товара** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батареи для источников бесперебойного питания 12B | 4 000 | 150 | 600 000 | **Основные характеристики**- Номинальное напряжение 12 В. - Номинальная емкость: 7.5 А/ч.- Ток заряда 2.16 А.- Саморазряд 3% емкости в месяц при 20°С. - Рабочая температура: -15 \*С до +50 \*С. - Габариты (в/д/ш) 95\*151\*65. - Вес 2.08 кг. - Cвинцово-кислотный, герметизированный,  не обслуживаемый.**Cферы применения**- Источники бесперебойного питания.- Источники резервного энергоснабжения.- Охранные и противопожарные системы.- Медицинское оборудование.- Различные области приборостроения.**Особые условия** - Обязательно для батареи наличие технического паспорта.- Гарантия на батарею 12 месяцев**- Батареи не соответствующие 100% технической** **спецификации приниматься не будут.****- Срок поставки – 15 календарных дней.** |
| **Итого:** |  |  | **150** | **600 000** |  |