Техникалық маманданым
	Тауар атауы
	Саны
	Техникалық сипаттама

	Қос мониторға арналған кронштейн
	10
	Мониторларға арналған үстел кронштейні, бауырлар, LDT12-C024N, 13"-32", жүктеме 2х8 кг., еңкейту +/-45°, бұрылу + / - 90°, монитор бұрылуы + / - 180°, VESA 75x75,100x100





Техническая спецификация
	Наименование товара
	Кол-во
	Технические характеристики

	Двойные кронштейны для мониторов
	10
	Настольный кронштейн для мониторов, Brateck, LDT12-C024N, 13"-32", Нагрузка 2х8 кг., Наклон +/- 45°, Поворот +/- 90°, Вращение монитора +/- 180°, VESA 75x75,100x100






