ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
	Наименование Услуги
	Характеристика Услуги

	Гонг с декоративной подставкой 

	В комплект входит брендированный гонг, декоративная подставка, деревянная колотушка

Брендированный гонг 
Представляет собой свободно подвешенный на опоре вогнутый диск сравнительно большого размера. Изготавливается из металла, предпочтительно из меди, латуни, бронзы и других подобных материалов. Гонг должен обладать способностью звуковой вибрации после удара специальной колотушкой по его корпусу. Удары колотушкой по корпусу гонга должен приводить его в колебание, вследствие чего он издает гулкий нарастающий звук.

Цвет гонга: под золото
Диаметр гонга: не менее 500 мм и не более 600 мм 
Вид нанесения логотипа: износоустойчивое с долгим сроком службы, выдерживающее любые температуры
Размер и расположение логотипа по согласованию с Заказчиком

Декоративная подставка с национальным орнаментом
Дизайн: имитация под национальную казахскую юрту (шанырак на металлических прутьях золотистого цвета)
Размер: 2000*1400*1000 мм
Пруток металлический золотистого цвета: диаметр - 8мм*
Обод из металла золотистого цвета: 3 мм, диаметр 1200 мм*
Опорная труба золотистого цвета: 25*25мм*
Опорная труба на подиуме золотистого цвета: 50*50мм*
Подиум из ЛДСП графитового цвета: толщина материала -16 мм, высота подимуа – 80-100 мм
Колеса (скрытые) для мобильности (со сторопором) 
Несъёмный крючок золотистого цвета с задней правой стороны подставки

Две деревянные колотушки
Цвет колотушки по согласованию с Заказчиком[image: ]
Условия согласования дизайна и изготовления: До начала производства Исполнителем разрабатывается дизайн-макет гонга с декоративнгой подставкой и согласовывается с Заказчиком.

Срок выполнения услуги: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента утверждения Заказчиком дизайн-макета.

Дополнительные работы: упаковка и доставка в офис Заказчика.
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