

Техникалық маманданым (ерекшелік)
       Сатып алудың атауы: автокөлік

	Негізгі параметрлер

	Жетек түрі
	Артқы / Алдыңғы / Толық

	Шанақ түрі
	Микроавтобус

	Трансмиссия түрі
	АКПП 5,6/механикалық

	Қозғалтқыш көлемі, куб.см
	4 000 артық емес

	Максималды жылдамдық, км/с
	150 кем емес

	Клиренс (жолдан биіктігі), мм
	175 кем емес

	Өндірушінің кепілі
	3-5 жыл немесе 100 000/150 000 км жүрісі бар

	Шанақ көлемі

	Шанақ габариттері (Д x Ш x В), мм
	5300 x 1970 x 1990 аспайтындай

	Салон өлшемдері

	Орын саны
	кемінде 9 (жолаушы), жүргізүші орнын санамағанда

	Орындық қатарларының саны
	3 кем емес

	Жүріс бөлігінің өлшемдері

	Дөңгелектер базасы, мм
	3 200 кем емес

	Минималды бұрылу радиусы, м
	5 кем емес

	Салмақ және рұқсат етілген жүктемелер

	Массасы, кг
	3 000 аспайтындай

	Максималды жүк көтергіштігі
	750 кем емес

	Рұқсат етілген жалпы масса, кг
	3 000 кем емес

	Көлемдері

	Жанармай багының көлемі, л
	70 кем емес

	Қозғалтқыш, беріліс қорабы және рульдік басқару

	Қозғалтқыш

	Қолданылатын жанармай
	бензин

	Қозғалтқыш түрі
	қатарлық, 4-цилиндрлік

	Максималды қуат, л.с. (кВт) мин/айн.
	Кемінде 150 (110) / 3600

	Максималды айналдырғыш момент , Н*м (кг*м) мин/айн .
	Кемінде 420 (43) / 2200

	Қозғалтқыштың экологиялық түрі
	Евро-5 төмен емес

	Жанармай шығыны

	Аралас циклде жанармай шығыны, л/100 км
	12 аспайтындай

	Рульдік басқару

	Рулдің гидрокүшейткіші
	+

	Подвеска / Жүріс бөлігі

	Подвеска

	Алдыңғы подвеска
	МакФерсон типті тәуелсіз, амортизациялық тірек

	Артқы подвеска
	Тәуелді, рессоралы/серіппелі

	Шиналар

	Алдыңғы дөңгелек
	235/65 R17
215/70R16

	Артқы дөңгелек
	235/65 R17
215/70R16

	Тежегіштер

	Алдыңғы тежегіштер
	Дискілік/вентиляцияланатын дискілік

	Артқы тежегіштер
	Дискілік

	Тұрақ тежегіші
	Қолмен / механикалық / электрлік

	Сыртқы және сыртқы жабдықтар

	Фаралар

	Алдыңғы тұманға қарсы шамдар
	+

	Артқы тұманға қарсы шамдар
	+

	Қосымша тоқтату сигналы
	+

	Жарық датчигі
	+

	Бүйірлік айналар

	Бүйірлік айналардың электр жетегі
	+

	Есіктер

	Екі жағынан жылжымалы есіктер
	+

	Шанақ түсіндегі есік тұтқалары
	+

	Айналар

	Артқы терезені жылыту
	+

	Аксессуарлар

	Артқы дворник
	+

	Шанақтың түсі

	Шанақтың түсі металлик
	+

	Ішщкі жабдықталым

	Руль және орталық панель

	Реттелетін руль бағанасы
	+

	Вертикалды рульді реттеу
	+

	Рульдегі аудио жүйені басқару
	+

	Салонның безендірілуі

	Салонның матадан жасалған қаптамасы
	+

	Отырғыштар

	Алдыңғы орындықтарды реттеу
	Биіктігі реттелетін жүргізуші орындығы

	Орындықтардың екінші қатары
	екі жеке орындық / 60/40 арақатынаста бүктеледі

	Орындықтардың үшінші қатары
	екі жеке орындық / 60/40 арақатынаста бүктеледі


	Салонның электропакеті

	Алдыңғы орындықтарды электрмен жылыту
	+

	Орталық құлып
	+

	ДБ кілті (қашықтан басқару кілті)
	+

	Алдыңғы терезелердңі электр көтергіштері
	+

	Руль дөңгелегін электрмен жылыту
	+

	Салонның қосымша жабдықтары

	Электр қуат қосқышы
	+

	Белсенді және пассивті қауіпсіздік жүйелері

	Жүргізушінің қауіпсіздік жастығы
	+

	Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастығы
	+

	Белсенді және пассивті қауіпсіздік

	ЭРА-ГЛОНАСС
	+

	Электрондық қауіпсіздік және қозғалысты бақылау жүйелері

	Бұғатталуға қарсы жүйе (ABS)
	+

	Тежегіш күшін бөлу жүйесі (EBD)
	+

	Электрондық тұрақтылықты бақылау жүйесі (ESP)
	+

	Ыңғайлылық

	Салонның микроклиматы

	Кондиционер
	+

	бөлек климат-бақылау
	2 зона

	Дабыл жүйесі
	+

	Толық өлшемді қосалқы дөңгелек
	+

	Жеткізу мерзімі
	Келісім-шарт жасалған күннен бастап 90 күнтізбелік күннен аспайды

	






















	





Техническая спецификация

Наименование закупки: автомобиль

	Основные параметры

	Тип привода
	Задний/Передний/Полный

	Тип кузова
	Микроавтобус

	Тип трансмиссии
	АКПП 5,6/механическая

	Объем двигателя, куб.см
	Не более 4 000

	Максимальная скорость, км/ч
	Не менее 150

	Клиренс (высота дорожного просвета), мм
	Не менее 175

	Гарантия производителя
	3-5 лет или 100 000/150 000 км пробега

	Размеры кузова

	Габариты кузова (Д x Ш x В), мм
	Не более 5300 x 1970 x 1990

	Размеры салона

	Число мест
	Не менее 9 (пассажирских) мест для сидения, исключая место водителя

	Количество рядов сидений
	Не менее 3

	Размерности ходовой части

	Колесная база, мм
	Не менее 3 200

	Минимальный радиус разворота, м
	Не менее 5

	Вес и допустимые нагрузки

	Масса, кг
	Не более 3 000

	Максимальная грузоподъёмность
	Не менее 750

	Допустимая полная масса, кг
	Не менее 3 000

	Объёмы

	Объем топливного бака, л
	Не менее 70

	Двигатель, коробка передач и рулевое управление

	Двигатель

	Используемое топливо
	бензин

	Тип двигателя
	Рядный, 4-цилиндровый

	Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.
	Не менее 150 (110) / 3600

	Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.
	Не менее 420 (43) / 2200

	Экологический тип двигателя
	Не ниже Евро-5

	Расход топлива

	Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
	Не более 12

	Рулевое управление

	Гидроусилитель руля
	+

	Подвеска / Ходовая часть

	Подвеска

	Передняя подвеска
	Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон

	Задняя подвеска
	Зависимая, рессорная/пружинная

	Шины

	Передние колеса
	235/65 R17
215/70R16

	Задние колеса
	235/65 R17
215/70R16

	Тормоза

	Передние тормоза
	Дисковые/дисковые вентилируемые

	Задние тормоза
	Дисковые

	Стояночный тормоз
	Ручной/механический/электрический

	Экстерьер и внешнее оснащение

	Фары

	Передние противотуманные фары
	+

	Задние противотуманные фонари
	+

	Дополнительный стоп-сигнал
	+

	Датчик света
	+

	Боковые зеркала

	Электропривод боковых зеркал
	+

	Двери

	Скользящие двери с обеих сторон
	+

	Ручки дверей в цвет кузова
	+

	Стёкла

	Обогрев заднего стекла
	+

	Аксессуары

	Задний дворник
	+

	Окраска кузова

	Окраска кузова металлик
	+

	Внутреннее оснащение

	Руль и центральная панель

	Регулируемая рулевая колонка
	+

	Вертикальная регулировка руля
	+

	Управление аудиосистемой на руле
	+

	Исполнение салона

	Тканевая обивка салона
	+

	Сиденья

	Регулировка передних сидений
	Сиденье водителя с регулировкой по высоте

	Второй ряд сидений
	два индивидуальных сиденья/складывается в соотношении 60/40

	Третий ряд сидений
	два индивидуальных сиденья/складывается в соотношении 60/40


	Электропакет салона

	Электроподогрев передних сидений
	+

	Центральный замок
	+

	Ключ ДУ (дистанционный ключ)
	+

	Электрические стеклоподъемники передние
	+

	Электроподогрев рулевого колеса
	+

	Доп. оборудование салона

	Разъем электропитания
	+

	Активные и пассивные системы безопасности

	Подушка безопасности водительская
	+

	Подушка безопасности переднего пассажира
	+

	Активная и пассивная безопасность

	ЭРА-ГЛОНАСС
	+

	Электронные системы безопасности и контроля движения

	Антиблокировочная система (ABS)
	+

	Система распределения тормозного усилия (EBD)
	+

	Система электронного контроля устойчивости (ESP)
	+

	Удобства

	Микроклимат салона

	Кондиционер
	+

	Раздельный климат-контроль
	2 зоны

	Сигнализация
	+

	Запасное колесо полноразмерное
	+

	Срок поставки
	Не более 90 календарных дней с даты заключения договора




